PROTOCOLOS EM REDES DE DADOS

Exame (2^a ťEpoca 1996/97)

Nota prťevia

ffl O exame tem duracÿŸao de duas horas.

ffl NŸao se esquecÿa de identi^car todas as folhas.

Modelos de referĹencia

QuestŸao 1 (1 valor) Diga o que entende por ŞservicÿoŤ, ŞinterfaceŤ e ŞprotocoloŤ.

Codi^cacÿ Ÿao

Considere o seguinte cťodigo para um alfabeto de quatro sť”mbolos (A, B, C e D):

A 00.00.00.00.00.00
B 00.00.00.11.11.11
C 11.11.11.00.00.00
D 11.11.11.11.11.11

QuestŸao 2 (1 valor) Diga o que entende por distĹancia de Hamming, e qual o seu valor para este cťodigo.

QuestŸao 3 (1 valor) Quantos erros este cťodigo permite detectar? E quantos erros permite corrigir?

DelimitacÿŸao

Considere o seguinte formato de uma trama ŞtokenringŤ.

QuestŸao 4 (2 valores) Indique qual o objectivo de cada campo.

Mťetodos de acesso

Considere o protocolo de acesso ao meio utilizado em redes do tipo Ştoken-ringŤ (norma 802.5).

QuestŸao 5 (1 valor) Quais os passos a executar por uma estacÿŸao que possui tramas para transmitir?

QuestŸao 6 (1 valor) De acordo com este protocolo, diga como ťe que o emissor pode veri^car se a transmissŸao teve sucesso.

QuestŸao 7 (1 valor) Descreva o que acontece se uma estacÿŸao falhar durante a transmissŸao de uma trama.

Interligacÿ Ÿao/ encaminhamento

Considere a rede interligada da ^gura seguinte, em que os elementos identi^cados por letras A-E sŸao componentes de interligacÿŸao, de uma das seguintes classes: repetidores, pontes, encaminhadores ou conversores de protocolos.

QuestŸao 8 (2 valores) Indique para cada uma das classes de componentes de interligacÿŸao enumeradas, quais os elementos que poderiam executar essa funcÿŸao. Justi^que.

QuestŸao 9 (1 valor) Quando ťe que ťe utilizado o enderecÿo ŞEthernetŤ do nťo ŞjeronimosŤ? Indique que elemento ťe responsťavel por descobrir este enderecÿo e descreva sucintamente o mťetodo utilizado para esse ^m.

Encaminhamento

Para responder ffias duas perguntas seguintes, considere que pode optar por um servicÿo de rede orientado ffia ligacÿŸao ou orientado ao datagrama.

QuestŸao 10 (1 valor) Que tipo de servicÿo escolheria para concretizar uma aplicacÿŸao de video-conferĹencia? Justi- ^que.

QuestŸao 11 (1 valores) Que tipo de servicÿo escolheria para concretizar uma aplicacÿŸao para operar em teatros de guerra? Qual o mťetodo de encaminhamento mais adequado a este tipo de servicÿo.

Durante algum tempo, os encaminhadores IP usaram um protocolo semelhante ao ŞVector distance routingŤ. Em algumas situacÿŸoes, este protocolo veio a ser substituido por um protocolo do tipo ŞLink-StateŤ.

QuestŸao 12 (2 valores) Diga quais as diferencÿas entre estes dois tipos de protocolos e quais as motivacÿŸoes para o protocolo antererior ter sido substituido.

Transporte

QuestŸao 13 (1 valor) Descreva sumariamente um protocolo que permita libertar uma ligacÿŸao de transporte.

Aplicacÿ Ÿao

Considere de novo o cenťario da questŸao 4.

QuestŸao 14 (2 valores) Um utilizador na mťaquina ŞnotredameŤ pretende fazer ŞtelnetŤ para a mťaquina ŞjeronimosŤ. Quando ťe utilizado e como se obtťem o enderecÿo IP desta ťultima mťaquina?

QuestŸao 15 (2 valores) Que entidade, na mťaquina ŞjeronimosŤ recebe o pedido de ligacÿŸao para o ŞtelnetŤ? Como ťe que a mťaquina Şnotre-dameŤ sabe para que porto na mťaquina ŞjeronimosŤ os pedidos de ŞtelnetŤ devem ser enviados?